**Barra para cortina de ducha para salpicaduras**

Abatible

Acero inoxidable 304 pulido brillo

Referencia: **510159P**

Información de prescripción

Barra abatible para cortina de ducha para salpicaduras.

Permite transferencias laterales cuando está levantada.

Bajada, proporciona intimidad al paciente.

Permite a un auxiliar limpiar al paciente y protegerse de las salpicaduras al mismo tiempo.

Dimensiones: 900 x 230 x 105 mm, Ø 32.

Se retiene en posición vertical.

Caída amortiguada.

Tube Inox 304 bactériostatique poli brillant UltraPolish.

Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Garantía 30 años.