**Grifo mezclador con equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE**

Grifo mezclador monomando sin caño H.50 L.80

Tirador y válvula de desagüe, lat. flexibles PEX

Referencia: **2620MINIEP**

Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo monomando con equilibrado de presión de repisa.

Grifo mezclador monomando H.50 L.80.

Sin caño: rompechorros higiénico integrado en el cuerpo.

Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión y con limitador de temperatura máxima preajustado.

Protección antiescaldamiento total: caudal de AC limitado si se corta el AF (y viceversa).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y caudal en la red.

Aisalmiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.

Grifo mezclador con cuerpo con interior liso y con muy bajo contenido de agua (limita los nichos bacterianos).

Caudal limitado a 4 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante maneta recta.

Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de latón.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8" giratorios con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, clínicas y hospitales.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.