**Urinario mural DELTA**

Acero inoxidable 304 satinado - Alimentación y salida de agua vista

Referencia: **134710**

Información de prescripción

Urinario individual mural con dispersor de lavado.

Compatible con todos los bastidores estándares del mercado.

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Alimentación vertical (visible).

Salida de agua vista. Sifón oculto.

Instalación rápida y fácil: se monta por delante gracias a una placa de fijación de acero inoxidable.

Incluye un sifón 1"1/2. Incluye elementos de fijación y tornillos antirrobo TORX.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 13407 para una descarga de 2 litros.

Peso: 7,5 kg.

Garantía 30 años.