**Lavamanos mural SXS mecánico**

Inox 304 pulido satinado - Accionamiento con la rodilla - Con peto

Sin grifería

Referencia: **181320**

Información de prescripción

Lavamanos mural accionado mediante la rodilla.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Con peto trasero.

Versión sin grifería.

Existe la versión completa, con grifería y premezclador (ref. 182320).

Válvula de desagüe con rejilla plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.

Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 4,3 kg.

Garantía 30 años.