**Lavamanos mural SXS electrónico**

Inox 304 pulido satinado - Accionamiento electrónico - Sin peto

Con grifo electrónico y dispensador de jabón

Referencia: **184310**

Información de prescripción

Lavamanos mural con accionamiento electrónico.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Sin peto trasero.

Incluye un grifo electrónico a pilas con electroválvula integrada y un dispensador de jabón o gel hidroalcohólico de latón cromado.

Válvula de desagüe 1¼" incluida. Sin orificio rebosadero.

Ahorro de agua: caudal preajustado a 3 l/min.

Higiene máxima: sin contacto manual con el grifo, electroválvula antiestancamiento, descarga periódica antiproliferación bacteriana.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 4,1 kg.

Garantía 30 años.