**Grifo mezclador termostático SECURITHERM**

Grifo mezclador solo para combinado con mango de ducha extraíble

Maneta Hygiene L.100

Referencia: **H9642**

Información de prescripción

Grifo mezclador SECURITHERM termostático secuencial para combinado con mango de ducha extraíble.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Secuencial: apertura y cierre en el agua fría.

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.

Cartucho termostático secuencial antical para ajuste monomando secuencial del caudal y de la temperatura.

Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.

Cuerpo con interior liso.

Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiene L.100.

Tubo de salida de agua mezclada de latón L.160.

Latiguillos flexibles PEX H3/8" y fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Garantía 30 años.