**Grifo mezclador de ducha monomando Securitouch**

Grifo mezclador mural monomando, maneta recta

Con racores excéntricos estándar

Referencia: **2739TS**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando mural de ducha.

Grifo mezclador mural con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 clásico y limitador de temperatura máxima preajustado.

Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento por maneta recta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".

Grifo mezclador de ducha especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador certificado NF Médica.

Grifo mezclador con garantía de 30 años.