**Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4**

A red transformador empotrado, llaves de corte

Transmuro, L. 190, Electrónica integrada

Referencia: **493510**

Información de prescripción

Grifo mezclador electrónico mural para lavabo:

Alimentación a red 230/6 V con transformador empotrado.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de metal cromado L.190 mm.

Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.

Llaves de corte H3/8”.

Fijación mural transmuro.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.