**Racor Offset**

De 12 mm, estándar, función STOP/CHECK

M1/2" - M3/4", L.62 mm, 2 unidades

Referencia: **855755.2P**

Información de prescripción

Racor Offset estándar.

M1/2" - M3/4".

Entre ejes 12 mm, L.62 mm.

Rosetón Ø 65.

Con función STOP/CHECK:

- Función STOP: llave de corte integrada.

- Función CHECK: comprobación de la estanqueidad de las válvulas antirretorno cuando el grifo mezclador está equipado con ellas (patente DELABIE).

2 unidades.

Garantía 30 años.