**Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 3**

Pulsación suave

Pulsador, empotrado, L.110

Referencia: **794050**

Información de prescripción

Grifo mezclador temporizado con pulsador mural para lavabo:

Pulsación suave.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Temporización ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón macizo cromado L.110 mm.

Fijación mural M1/2”.

Alimentación superior o inferior.

Entradas de agua empotradas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.