**Lavabo quirúrgico con peto alto**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - 1 usuario - Diseño "Hygiène +"

Con 2 orificios para grifería Ø 22 entre ejes 150

Referencia: **185200**

Información de prescripción

Lavabo quirúrgico mural con peto de 450 mm.

Adecuado para hospitales y centros de salud.

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado pulido satinado. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

L. 700 mm, 1 usuario. Con 2 orificios para grifería Ø 22 entre ejes 150 mm.

Superficie lisa y esquinas interiores redondeadas fácil de limpiar.

Diseño "Hygiène +": limita los nichos bacterianos, sifón oculto, fácil limpieza.

Desagüe a la derecha. Sin orificio rebosadero. Incluye elementos de fijación y válvula 1"1/4.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14296.

Peso: 20,3 kg.

Garantía 30 años.