**Separador para urinario colectivo**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - H. 430mm

Referencia: **100900**

Información de prescripción

Separador para urinario colectivo.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Para adjuntar directamente al urinario en el lugar deseado.

Sólo es adecuado para urinarios colectivos suspendidos refs. 130100, 130110 y 130120.

Garantía 30 años.