**Grifo mezclador con mando a distancia y equilibrado de presión**

Grifo mezclador monomando EP para grifería extraíble

Grifo mezclador con maneta abierta

Referencia: **2542EP**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando a distancia sobre repisa.

Grifo mezclador con equilibrado de presión.

Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión y con limitador de temperatura máxima preajustable.

Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y caudal en la red.

Accionamiento con maneta abierta.

Cuerpo de latón cromado.

Latiguillos flexibles PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada con 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador monomando con garantía 30 años.