**Grifo mezclador monomando de lavabo**

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta abierta

Con racores excéntricos STOP/CHECK

Referencia: **2445**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de lavabo mural.

Grifo mezclador monomando con caño plano orientable por la parte inferior L.200 con rompechorros higiénico.

Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.

Caudal regulado a 5 l/min.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento con maneta abierta.

Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm, suministrado con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptados a las necesidades de los hospitales.

Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima del lavabo.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médica.

Grifo mezclador con garantía de 30 años.