**Lavabo mural MINI BAILA**

Acero inoxidable 304 doble acabado

Sin orificio para grifería

Referencia: **120182**

Información de prescripción

Lavabo mural.

Diámetro interior del lavabo: 310 mm.

Diseño estilizado y esbelto (decorativo).

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Doble acabado: interior del lavabo en pulido brillo y exterior del lavabo pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Sin orificio para grifería.

Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4. Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 4,1 kg.

Garantía 30 años.