**Lavamanos BOB HD**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Mural con drenaje oculto

Sin orificio para grifería

Referencia: **164130**

Información de prescripción

Lavamanos mural.

Diámetro interior del lavamanos: 310 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Antivandálico: envolvente cerrada con sifón oculto, placa de fijación reforzada.

Instalación rápida y fácil: sujeción frontal mediante un soporte de fijación mural fabricado en acero inoxidable.

Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/2 y sifón.

Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 5,5 kg.

Garantía 30 años.