**Flexible poliuretano para grifo mezclador con mango de ducha extraíble**

Para mango de ducha extraíble

Referencia: **837T4**

Información de prescripción

Flexible BIOSAFE L.1,60 m antiproliferación bacteriana para mango de ducha extraíble (excepto ref. 2597).

Flexible de poliuretano transparente con interior y exterior liso y con poca capacidad de agua (interior Ø 6).

Boquilla cónica metálica H1/2".