**Secamanos de aire pulsado HIGHFLOW blanco**

Aire pulsado

Acero inoxidable 304 epoxi blanco

Referencia: **510622W**

Información de prescripción

Secamanos de aire pulsado HIGHFLOW.

Modelo resistente.

Difusor central iluminado concentra aire pulsado a más de 230 km/h sobre las manos.

Secamanos eléctrico ultrarrápido: secado en 10-12 segundos.

Selección de aire caliente o frío mediante una conexión interna.

Secamanos automático mediante infrarrojos.

Tecnología inteligente: parada automática al quitar las manos.

Antibloqueo: parada automática si se utiliza sin interrupción durante más de 60 segundos.

Acero inoxidable 304 bacteriostático epoxi blanco.

Fácil limpieza: cubierta de una sola pieza.

Grosor del acero inoxidable: 1 mm.

Caudal de aire: 39 l/s.

Velocidad del aire: 230 km/h.

Bajo consumo de energía: 1350 W.

220-240 V~ / 50-60 Hz.

Nivel de ruido: 82 dBA.

Dimensiones: 175 x 238 x 267 mm.

Peso: 4 kg.

Clase I, IP23.

CE.

Garantía de 3 años.