**Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo**

Grifo mezclador monomando secuencial caño orientable/fijo L.120

Con racores STOP/CHECK

Referencia: **2640**

Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo mural monomando secuencial.

Secuencial a 70º: apertura y cierre en el agua fría.

Caño orientable por la parte inferior L.120 con salida BIOSAFE higiénica.

Posibilidad de hacer que el caño sea fijo con total sencillez.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Grifo mezclador con cartucho cerámico Ø 35.

Limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo y caño con pequeños tubos con interior liso y muy poca capacidad de agua, limitan las cepas bacterianas.

La velocidad del agua en los pequeños tubos impiden el desarrollo excesivo del biofilm.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.

Caudal regulado a 5 l/min.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento sin contacto manual con maneta Hygiène L.150.

Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm suministrado con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptado a las necesidades de los hospitales.

Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima del plano del lavabo.

Grifo mezclador monomando secuencial particularmente adaptados para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad no medicalizadas, hospitales y clínicas.

Adaptado para personas con movilidad reducida.

Garantía 30 años.