**Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo**

Grifo mezclador monomando secuencial caño orientable/fijo L.120

Con racores estándar

Referencia: **2640S**

Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo mural monomando secuencial.

Grifo mezclador monomando secuencial a 70º: apertura y cierre en el agua fría.

Grifo mezclador con caño orientable por la parte inferior L.120 con salida BIOSAFE higiénica.

Caño adecuado para instalar un filtro terminal BIOFIL.

Posibilidad de hacer que el caño sea fijo con total sencillez.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo y caño con pequeños tubos con interior liso y muy poca capacidad de agua, limitan las cepas bacterianas.

La velocidad del agua en los pequeños tubos impiden el desarrollo excesivo del biofilm.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.

Caudal regulado a 4 l/min.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento sin contacto manual con maneta Hygiène L.150.

Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".

Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima del plano del lavabo.

Grifo mezclador monomando particularmente adaptado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Conforme a las exigencias de la NF Médica.

Grifo mezclador con garantía de 30 años.