**Fluxor para urinario TEMPOFLUX**

Temporizado 3 segundos. Para urinario DELABIE FINO

Acodado, Pulsación suave

Referencia: **778759**

Información de prescripción

Fluxor temporizado para urinario adosado:

Para urinario DELABIE FINO.

Instalación mural adosada.

Pulsación suave.

Temporización preajustada a ~3 segundos.

Caudal preajustado en 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustable hasta 0,3 l/seg.

Sistema de llave de corte y de ajuste del caudal innovador integrado en el rosetón (patentado).

Compatible con aguas pluviales.

Conforme a las exigencias de la norma francesa NF EN 12541 (nivel acústico clase II).

Cuerpo de latón macizo cromado M1/2".

Con tubería cromada.

Acodado para alimentación empotrada.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.