**Fluxor para urinario TEMPOSTOP**

Temporizado 3 segundos

Empotrado, con rosetón de acero inoxidable

Referencia: **777930**

Información de prescripción

Fluxor temporizado para urinario empotrado:

Para urinario normal o sifónico.

Instalación empotrada.

Profundidad de empotramiento ajustable de 20 a 35 mm.

Rosetón de acero inoxidable de Ø 130 mm.

Temporización de ~3 segundos.

Caudal preajustado en 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustable.

Cuerpo de latón macizo M1/2".

Garantía 30 años.

Este modelo de fluxor no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).