**Abrazadera anticaída para mango de ducha**

Para barra de ducha Ø 25 - 35

Referencia: **830**

Información de prescripción

Abrazadera anticaída para mango de ducha para instalar en la barra de apoyo con Ø de 25 a 35 mm.

Instalación adicional al soporte del mango de ducha, que se fija al flexo de ducha.

Dispositivo anticaída: evita el contacto directo del mango de ducha con el suelo o el sifón (fuentes de contaminación bacteriana).

Garantía 30 años.