**Escobillero WC mural Be-Line®**

Modelo mural con bloqueo antirrobo

Acero inoxidable 304 epoxi antracita metalizado

Referencia: **4048C**

Información de prescripción

Escobillero WC Be-Line® mural sin tapa.

Acero inoxidable 304 bacteriostático epoxi antracita metalizado.

Modelo mural con bloqueo antirrobo.

Modelo resistente.

Fácil limpieza: recipiente de plástico extraíble por la parte superior.

Recipiente de plástico con depósito: evita que la escobilla esté en contacto con los restos de agua y así reduce el riesgo de salpicadura en los próximos usos.

Grosor del acero inoxidable: cuerpo 1 mm.

Dimensiones: Ø 90 x 330 mm.

Garantía 30 años.