**Escobillero WC mural Be-Line®**

Modelo mural con bloqueo antirrobo

Acero inoxidable 304 blanco mate

Referencia: **4048MW**

Información de prescripción

Escobillero WC mural Be-Line® sin tapa.

Acero inoxidable 304 bacteriostático blanco mate.

Modelo mural con bloqueo antirrobo.

Modelo resistente.

Fácil limpieza: recipiente de plástico extraíble por la parte superior.

Recipiente de plástico: evita que la escobilla esté en contacto con los restos de agua y así reduce el riesgo de salpicadura en los próximos usos.

Grosor del acero inoxidable: cuerpo 1 mm.

Dimensiones: Ø 90 x 330 mm.

Garantía 30 años.