**Portarrollos WC Be-Line® mural**

Portarrollos

Antracita metalizado

Referencia: **511966C**

Información de prescripción

Portarrollos WC Be-Line® mural o de reserva.

Acabado aluminio antracita metalizado, permite un buen contraste visual con la pared.

Fijaciones ocultas.

Garantía 30 años.