**Portarrollos WC Be-Line® mural**

Portarrollos

Blanco mate

Referencia: **511966W**

Información de prescripción

Portarrollos WC Be-Line® mural o de reserva.

Acabado aluminio epoxy blanco mate, permite un buen contraste visual con la pared.

Fijaciones ocultas.

Garantía 30 años.