**Lavamanos mural en esquina MINIMAL**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Sin orificio para grifería

Referencia: **120550**

Información de prescripción

Lavamanos mural en esquina (pared de 90°).

Diámetro interior del lavamanos: 310 mm.

Diseño sobrio y sencillo.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Sin orificio para grifería

Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.

Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 4 kg.

Garantía 30 años.