**Lavamanos mural PMR XS**

Acero inox 304 pulido satinado

Con orificio para grifería Ø 35 a derecha

Referencia: **123400**

Información de prescripción

Lavamanos mural.

Diámetro interior del lavamanos: 310 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Con orificio para grifería Ø 35 a derecha.

Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.

Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 3,9 kg.

Garantía 30 años.