**Panel de ducha electrónico SPORTING 2**

Electrónico a red, chorro efecto lluvia confortable

Alimentación superior u oculta, aluminio anodizado

Referencia: **714800**

Información de prescripción

Panel de ducha electrónico:

Panel de aluminio anodizado y cromado satinado.

Racor orientable para permitir la alimentación vista por la parte superior o a pared por detrás.

Estructura extraplana con fijaciones invisibles.

Alimentación a red 230/6 V.

Detector de presencia mediante infrarrojos que se activa cuando se aproxima la mano a 4 cm.

Parada voluntaria o automática después de aproximadamente 60 segundos.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Caudal de 6 l/min a 3 bar, chorro efecto lluvia confortable.

Rociador de ducha fijo, antivandálico con regulación automática del caudal.

Chorro orientable.

Filtro accesible.

Llave de corte integrada.

Conexión M1/2" para alimentación de agua mezclada.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.