**Panel de ducha SECURITHERM**

Termostático temporizado

Alimentación superior, ducha mano, aluminio

Referencia: **792370**

Información de prescripción

Panel de ducha termostático temporizado:

Panel de alumínio anodizado para instalación mural adosada.

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2".

Grifo mezclador termostático SECURITHERM.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 38ºC; primer limitador de temperatura a 38ºC, segundo limitador a 41ºC.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.

Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Se puede realizar un choque térmico.

Pulsación suave.

Ducha de mano con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP.

Grifo temporizado de ~30 segundos para accionamiento de la ducha de mano deslizante sobre barra cromada.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.