**Grifo mezclador monomando de lavabo**

Grifo mezclador H.85 L.135, maneta abierta

Sin tirador y sin desagüe

Referencia: **2521**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de lavabo H.85 L.135 con salida BIOSAFE higiénica.

Cartucho cerámico Ø 40.

Limitador de temperatura máxima preajustable.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante maneta abierta.

Sin tirador y sin válvula de desagüe.

Latiguillos flexibles de PEX F3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Garantía 30 años.