**Grifo mezclador mecánico de lavabo**

Caño alto orientable A.160 L.160

Maneta Hygiène L.215

Referencia: **2564T1**

Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo con caño orientable A.160 L.160.

Caño alto con rompechorro higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Cuerpo, base y caño en latón cromado.

Maneta Hygiène L.215 para accionamiento sin contacto manual.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable y contratuercas.

Certificación NF Médical.

Garantía 30 años.