**Grifo temporizado TEMPOSTOP**

Referencia: **745100**

Información de prescripción

Grifo temporizado de repisa para lavabo:

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón macizo cromado M1/2".

Fijación mediante contratuercas.

Garantía 30 años