**Grifo mezclador lavabo equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE**

Grifo mezclador mecánico sin caño A.95 L.110

Sin tirador, sin válvula de desagüe, flexibles PEX

Referencia: **2621EP**

Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo mecánico con equilibrado de presión de repisa.

Grifo mezclador mecánico A.95 L.110

Sin caño: salida BIOSAFE higiénica integrada en el cuerpo.

Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión y limitador de temperatura preajustada

Protección antiescaldamiento total: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría y viceversa

Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal en la red.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.

Grifo mezclador con cuerpo con interior liso y con muy bajo volumen de agua (limita los nichos bacterianos).

Caudal limitado a 4 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante maneta recta.

Sin tirador y sin válvula de desagüe.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8" de rosca loca.

Filtros y válvulas antirretorno.

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador mecánico con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Garantía 30 años.

Modelo también disponible en versión con racores con tubos de cobre.