**Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 3**

Pulsación suave

Mural con caño giratorio

Referencia: **794350**

Información de prescripción

Grifo mezclador temporizado mural para lavabo:

Pulsación suave.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Temporización ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Cuerpo de metal cromado.

Caño giratorio, L.150 mm.

Filtros y válvulas antirretorno.

Limitador de temperatura ajustable.

Racores excéntricos M1/2” con una distancia entre ejes de 130 a 170 mm.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.