**Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE**

Grifo mezclador monomando sin caño H.50 L.80

Sin tirador ni válvula de desagüe

Referencia: **2621MINI**

Información de prescripción

Grifo mezcador de lavabo monomando de repisa.

Grifo mezclador monomando H.50 L.80.

Sin caño: rompechorros higiénico integrado en el cuerpo.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.

Grifo mezclador con cuerpo con interior liso y con muy bajo contenido de agua (limita los nichos bacterianos).

Caudal ajustado a 4 l/min.

Accionamiento mediante maneta recta.

Sin tirador ni válvula de desagüe.

Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, clínicas y hospitales.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

Modelo también disponible con racores con tubos de cobre.