**Grifo mezclador termostático para fregadero SECURITHERM BIOCLIP**

Grifo mezclador termostático secuencial para fregadero

Racores standard, caño desmontable de acero inox

Referencia: **H9611S**

Información de prescripción

Grifo mezclador termostático para fregadero con caño desmontable BIOCLIP.

Grifo mezclador suministrado con 2 caños de acero inoxidable L.136 mm.

Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.

Cartucho termostático secuencial antical para ajuste secuencial del caudal y temperatura.

Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.

Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad.

Caudal regulado a 7 l/min.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.

Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm se entrega con racores murales excéntricos standard M1/2" M3/4".

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Garantía 30 años.