**Grifo ducha de prelavado con grifo mezclador**

Con grifo de llenado y caño orientable

Flexible negro y ducha difusor antical con picos

Referencia: **5833**

Información de prescripción

Conjunto de prelavado completo con grifo de llenado adaptado al uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador para fregadero, entre ejes 150 mm con:

- Cabezas de válvulas con mecanismo reforzado y manetas ergonómicas.

- Riostra con tuercas y colas M1/2".

Grifo de llenado con caño orientable L.200.

- Caudal total de 25 l/min en un 1/4 de vuelta.

- Cabeza de válvula con mecanismo reforzado y maneta ergonómica.

Mango de ducha negro con chorro ajustable y caudal de 10 l/min en la salida (ref. 433009).

Mango de ducha con difusor antical con picos y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m negro de calidad alimentaria.

Columna 3/4" de latón.

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Garantía 30 años.

Estos modelos de conjuntos de prelavado pueden instalarse lo más cerca posible del peto.