**Conjunto de prelavado con grifo mezclador**

Con grifo de llenado y caño telescópico

Flexible blanco y mango de ducha antical con picos

Referencia: **G6932**

Información de prescripción

Conjunto de prelavado completo con grifo de llenado adaptado para un uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador sobre encimera con:

- Cabezas de válvulas con manetas.

- Racores flexibles H3/8" y válvulas antirretorno.

- Fijación reforzada con 2 varillas roscadas y contratuercas.

Grifo de llenado con:

- Caño telescópico orientable L.200-290 con caudal 20 l/min en la salida.

- Cabeza de válvula con maneta.

Mango de ducha con chorro ajustable blanco y caudal de 10 l/min en la salida (ref. 433003).

Mango de ducha antical y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m blanco de calidad alimentaria.

Columna de latón 3/4".

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Garantía 30 años.