**Fuente de agua SD con grifo cuello de cisne**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Con grifería integrada

Referencia: **180820**

Información de prescripción

Fuente de agua mural.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Incluye un grifo para beber agua: cromado, cierre instantáneo y caudal regulable, toma de M3/8".

Incluye un caño con cuello de cisne para llenar botellas de agua y envases: cuerpo de latón cromado y caño de acero inoxidable, cierre instantáneocon caudal ajustable, conexión M3/8".

Válvula de desagüe con rejilla plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.

Desagüe 1¼".

Incluye elementos de fijación.

Peso: 3 kg.

Garantía 30 años.