**Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4**

Electrónico con pila integrada

Referencia: **430P006**

Información de prescripción

Fluxor electrónico para urinario empotrado:

Alimentación a pila 123 de litio de 6 V.

Placa de acero inoxidable satinado 145 x 145 mm con dispositivo electrónico integrado.

Caja de empotramiento:

- Marco con junta de estanqueidad.

- Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).

- Compatible con revestimientos de 10 a 120 mm

 (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 105 mm).

- Electroválvulas integrada y accesible desde la parte delantera.

- Fluxor TEMPOMATIC 4 H1/2" resistente a las aguas grises y al agua de mar.

Activación después de detectar 10 segundos de presencia.

3 programas (volumen de descarga ajustable según el tipo de urinario).

Modo afluencia (exclusividad DELABIE):

- Descarga corta después de cada uso.

- Descarga complementaria al final del periodo de afluencia.

Descarga periódica higiénica cada 24 horas (ajustable a 12 horas o OFF) después del último uso: evita el desifonamiento.

Caudal preajustado en 0,3 l/seg a 3 bar.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.