**Grifo mezclador electrónico para lavabo BLACK BINOPTIC MIX**

A red, L. 230 mm

TC 110 mm, palanca estándar, caño interior liso

Referencia: **379MCHB**

Información de prescripción

Grifo mezclador electrónico negro mate para lavabo:

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Alimentación a red con transformador de 230/12 V.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Filtros y electroválvulas M3/8".

Cuerpo de latón cromado.

Acabado cromado color negro mate.

Instalación transmuro ≤ 110 mm.

Cable detector, latiguillos flexibles de alimentación y fijación reagrupados.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).

Ajuste lateral de la temperatura con palanca estándar y limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.