**Grifo electrónico BLACK BINOPTIC**

A red, A. 250 mm

Caño con interior liso

Referencia: **398035**

Información de prescripción

Grifo electrónico de repisa para lavabo:

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Alimentación a red con transformador de 230/12 V.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de latón cromado.

Acabado cromado color negro mate.

Latiguillo flexible de PEX con filtro y electroválvula M3/8".

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).

Altura de caño: 250 mm, para los lavabos sobre encimera.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.