**Secamanos de aire pulsado HIGHFLOW negro mate**

Aire pulsado

Acero inoxidable 304 negro mate

Referencia: **510622BK**

Información de prescripción

Secamanos de aire pulsado HIGHFLOW.

Modelo resistente.

Difusor central iluminado concentra aire pulsado a más de 230 km/h sobre las manos.

Ultrarrápido: secado en 10-12 segundos.

Selección de aire caliente o frío mediante una conexión interna.

Activación automática mediante infrarrojos.

Tecnología inteligente: parada automática al quitar las manos.

Antibloqueo: parada automática si se utiliza sin interrupción durante más de 60 segundos.

Secamanos electrónico en acero inoxidable 304 bacteriostático negro mate.

Fácil limpieza: cubierta de una sola pieza.

Grosor del acero inoxidable: 1 mm.

Dimensiones: 175 x 238 x 267 mm.

Peso: 4 kg.

Caudal de aire: 39 l/s.

Velocidad del aire: 230 km/h.

Bajo consumo de energía: 1350 W.

220-240 V~ / 50-60 Hz.

Nivel de ruido: 82 dBA.

Clase I, IP23.

CE.

Secamanos con garantía de 3 años.