**Grifo ducha de prelavado con grifo mezclador**

Sin grifo de llenado

Flexible negro y ducha difusor antical con picos

Referencia: **5826**

Información de prescripción

Conjunto de prelavado completo sin grifo de llenado.

Adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador para fregadero con maneta.

Se suministra con racores flexibles H3/8" y válvulas antirretorno.

Ducha negra con chorro ajustable y con caudal 10 l/min en la salida (ref. 433009).

Ducha con difusor antical con picos y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m negro de calidad alimentaria.

Columna 3/4" de latón.

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Garantía 30 años.