**Grifo temporizado para lavabo TEMPOSTOP**

Versión antibloqueo (AB)

Transmuro, M1/2"

Referencia: **748110**

Información de prescripción

Grifo con botón pulsador para lavabo transmuro:

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Cuerpo de metal cromado M1/2".

Mando ≤ 200 mm, caño ≤ 230 mm.

Fijación antigiratoria y contratuerca.

Sistema antiblocaje AB: el agua sale unicamente cuando se suelta el botón pulsador.

Garantía 30 años.

[Referencia antigua: 741743]