**Conjunto de ducha temporizado TEMPOSTOP**

Temporizado

Transmuro de 200 mm, rociador de ducha ROUND

Referencia: **749110**

Información de prescripción

Conjunto de ducha temporizado para montaje transmuro:

Grifo temporizado TEMPOSTOP M1/2" para alimentación de agua mezclada.

Para tabique ≤ 200 mm.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.

Control de metal cromado.

Fijación oculta y antigiratoria.

Roscas recortables.

Garantía 30 años.

[Ancienne référence : 749159]