**Fluxor para urinario temporizado TEMPOSTOP**

Temporizado 3 segundos

Transmuro de 200 mm

Referencia: **777110**

Información de prescripción

Fluxor temporizado para urinario transmuro:

Para urinario normal o sifónico.

Transmuro ≤ 200 mm.

Compatible con agua de lluvia.

Temporización de ~3 segundos.

Caudal preajustado en 0,15 l/seg a 3 bar, ajustable.

Cuerpo de metal cromado M1/2".

Base del pulsador con fijación antigiratoria.

Tuerca de conexión de latón macizo.

Rosca recortable.

Garantía 30 años.

[Antigua referencia: 777200]