**Conjunto de prelavado negro sin grifería con columna corta**

Con grifo de llenado y caño orientable

Flexible negro y ducha difusor antical con picos

Referencia: **435622**

Información de prescripción

Conjunto de prelavado negro sin grifería adaptado a un uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo de llenado con caño orientable L.200.

- Caudal total en 1/4 de vuelta.

- Cabeza de válvula con mecanismo reforzado y maneta ergonómica.

Mango de ducha negro con chorro ajustable y caudal de 10 l/min en la salida (ref. 433009).

Mango de ducha con difusor antical con picos y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m negro de calidad alimentaria.

Columna corta 3/4" de latón para grifería mural.

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Garantía 30 años.

Este modelo de conjunto de prelavado, sin grifería, esta compuesto de piezas de recambio para la renovación de dispositivos de prelavado.